	[image: image3.wmf]   ROMÂNIA


	INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Biroul de presă

B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti
Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75

e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro


	


                                                COMUNICAT DE PRESĂ                Embargo ora 10.00
Nr. 28 din 8 februarie 2011
[image: image4.wmf]
Lucrările de construcţii
 în luna decembrie şi anul 2010
În luna decembrie 2010, volumul lucrărilor de construcţii a crescut faţă de luna noiembrie 2010, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 33,8%, respectiv cu 17,5%.
Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut ca serie brută cu 1,0% şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,3%.

În anul 2010, comparativ cu anul 2009, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 13,2%, respectiv cu 14,4%.
Indicii lucrărilor de construcţii, pe elemente de structură

  procente                                                                                                                                                                                    2005=100 
	Activitate
	
	Dec. 
	Ian.
	Feb.
	Mar.
	Apr . 
	Mai.
	Iun.
	Iul. 
	Aug.  
	Sep. 
	Oct. 
	Nov. r)
	Dec. p)

	
	
	2009
	2010

	Total construcţii
	B
	233,3
	84,6
	81,1
	109,0
	117,3
	123,5
	185,1
	131,0
	143,6
	171,0
	176,1
	172,5
	230,9

	
	S 
	175,6
	164,4
	140,0
	141,4
	141,4
	139,6
	174,4
	126,2
	128,7
	136,9
	138,4
	135,6
	159,4

	Lucrări de construcţii noi
	B
	215,4
	79,3
	77,1
	115,7
	120,5
	129,8
	190,4
	131,2
	142,4
	179,3
	160,4
	168,5
	215,4

	
	S 
	163,7
	150,2
	131,7
	142,9
	142,5
	141,2
	176,0
	125,7
	129,5
	143,2
	128,3
	130,0
	146,6

	Lucrări de reparaţii capitale
	B
	230,0
	65,5
	64,5
	105,6
	120,9
	128,3
	218,7
	107,7
	163,7
	163,8
	162,6
	187,2
	293,2

	
	S 
	175,0
	135,2
	115,1
	134,8
	148,2
	145,4
	196,8
	92,9
	124,5
	120,6
	134,7
	150,5
	201,7

	Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente
	B
	282,8
	109,1
	100,7
	93,0
	106,7
	104,0
	153,1
	142,9
	136,1
	152,6
	224,8
	175,5
	238,8

	
	S 
	197,6
	209,7
	171,9
	140,9
	135,3
	118,6
	141,7
	142,3
	126,9
	121,3
	170,6
	144,0
	158,2


B= serie brută; S= serie ajustată în funcţie de număr zile lucrătoare şi de sezonalitate

Notă:  r)  Date rectificate; p) Date provizorii; vezi precizările metodologice


Evoluţia lunară a lucrărilor de construcţii, pe elemente de structură,
conform CAEN Rev. 2
- ianuarie 2005 – decembrie 2010 - 

(serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate)
                  procente                                                                                                                                                                      2005=100 
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Indicii lucrărilor de construcţii, pe obiecte de construcţii
procente







                                                                     2005=100
	Activitate
	
	Dec.
	Ian.
	Feb.
	Mar.
	Apr.
	Mai.
	Iun.
	Iul .
	Aug .
	Sep.  
	Oct.
	Nov. r)
	Dec.p)

	
	
	2009
	2010

	Total construcţii
	B
	233,3
	84,6
	81,1
	109,0
	117,3
	123,5
	185,1
	131,0
	143,6
	171,0
	176,1
	172,5
	230,9

	
	S 
	175,6
	164,4
	140,0
	141,4
	141,4
	139,6
	174,4
	126,2
	128,7
	136,9
	138,4
	135,6
	159,4

	Clădiri rezidenţiale
	B
	176,4
	65,3
	59,8
	130,0
	112,1
	101,7
	186,6
	88,6
	96,9
	112,5
	102,9
	107,4
	144,6

	
	S 
	135,0
	130,6
	86,6
	167,0
	125,3
	119,4
	174,4
	91,3
	93,3
	95,4
	87,3
	89,6
	105,3

	Clădiri nerezidenţiale
	B
	243,0
	87,6
	91,5
	143,6
	132,1
	153,8
	195,3
	135,1
	164,2
	204,8
	172,8
	217,6
	277,0

	
	S 
	192,6
	167,4
	144,2
	158,6
	150,8
	164,8
	169,3
	136,6
	157,3
	171,2
	151,0
	175,2
	201,8

	Construcţii inginereşti
	B
	252,3
	91,2
	85,4
	86,3
	113,3
	119,8
	180,3
	146,4
	153,9
	180,6
	206,9
	180,2
	246,7

	
	S 
	190,8
	183,0
	160,9
	118,1
	137,4
	133,0
	158,8
	138,1
	132,0
	143,7
	161,3
	143,3
	174,3


B= serie brută; S= serie ajustată în funcţie de număr zile lucrătoare şi de sezonalitate

Notă:  r)  Date rectificate; p) Date provizorii; vezi precizările metodologice


Evoluţia lunară a lucrărilor de construcţii, pe obiecte de construcţii, 
conform CAEN Rev. 2
- ianuarie 2005 – decembrie 2010 - 

(serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate)
               procente                                                                                                                                                                  2005=100
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Decembrie 2010 comparativ cu noiembrie 2010
În luna decembrie 2010, volumul lucrărilor de construcţii (serie brută) a crescut faţă de luna noiembrie 2010 cu 33,8%, creştere evidenţiată la toate elementele de structură astfel: la lucrările de reparaţii capitale (+56,6%), la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+36,0%) şi la lucrările de construcţii noi (+27,9%).
Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut astfel: la construcţii inginereşti cu 36,9%, la clădirile rezidenţiale cu 34,6% şi la clădirile nerezidenţiale cu 27,3%.
Volumul lucrărilor de construcţii, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2010, comparativ cu luna noiembrie 2010, a înregistrat o creştere cu 17,5%, creştere evidenţiată la toate elementele de structură: la lucrările de reparaţii capitale (+34,0%), la lucrările de construcţii noi (+12,8%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+9,9%).
Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut astfel: la construcţiile inginereşti cu 21,7%, la clădirile rezidenţiale cu 17,5% şi la clădirile nerezidenţiale cu 15,2%.
Decembrie 2010 comparativ cu decembrie 2009
Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, ca serie brută, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 1,0%. Pe elemente de structură, s-a înregistrat o creştere la lucrările de reparaţii capitale cu 27,5%, iar volumul lucrărilor de construcţii noi s-a menţinut la acelaşi nivel. La lucrările de întreţinere şi reparaţii curente volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 15,6%. 
Pe obiecte de construcţii, au avut loc scăderi la următoarele componentele: la clădiri rezidenţiale  (-18,1%) şi la construcţii inginereşti (-2,2%). La clădiri nerezidenţiale s-a înregistrat o creştere cu 14,0%.
       Volumul lucrărilor de construcţii, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2010, comparativ cu luna decembrie 2009, a scăzut cu 9,3%, scădere reflectată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-20,0%) şi la lucrările de construcţii noi (-10,4%). La lucrările de reparaţii capitale volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 15,3%.
Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut astfel: la clădirile rezidenţiale cu 22,0% şi la construcţiile inginereşti cu 8,6%. La clădirile nerezidenţiale s-a înregistrat o creştere cu 4,8%.
Anul 2010 comparativ cu anul 2009
În anul 2010 comparativ cu anul 2009, volumul lucrărilor de construcţii, serie brută, a scăzut cu 13,2%. Pe elemente de structură s-au înregistrat scăderi la toate elementele astfel: la lucrările de construcţii noi cu 18,9%, la lucrările de reparaţii capitale cu 4,1% şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 0,4%. 
Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la toate componentele astfel: la clădirile rezidenţiale cu 35,7%, la clădirile nerezidenţiale cu 13,6% şi la construcţiile inginereşti cu 3,1%. 

În anul 2010 comparativ cu anul 2009, volumul lucrărilor de construcţii, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut cu 14,4%, scădere evidenţiată la următoarele elemente de structură: la lucrările de construcţii noi (-22,1%) şi la lucrările de reparaţii capitale (-9,9%). S-a înregistrat o creştere la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 5,1%.

Pe obiecte de construcţii au fost scăderi pe toate componentele astfel: la clădirile rezidenţiale              (-36,6%), la clădirile nerezidenţiale (-16,9%) şi la construcţiile inginereşti (-3,1%).
Indicii lucrărilor de construcţii
                                                                                                                                                                                             - procente-
	
	
	Decembrie 2010 faţă de :
	Anul 2010       faţă  de 
anul 2009


	
	
	     NOIEMBRIE 2010
	DECEMBRIE 2009
	

	Construcţii - total
	B
	133,8 
	99,0
	86,8

	
	S
	117,5
	90,7
	85,6

	- pe elemente de structură:

	    Construcţii noi
	B
	127,9
	100,0
	81,1

	
	S
	112,8
	89,6
	77,9

	    Reparaţii capitale
	B
	156,6
	127,5
	95,9

	
	S
	134,0
	115,3
	90,1

	    Întreţinere şi reparaţii curente
	B
	136,0
	84,4
	99,6

	
	S
	109,9
	80,0
	105,1

	- pe obiecte de construcţii:



	    Clădiri  rezidenţiale
	B
	134,6
	81,9
	64,3

	
	S
	117,5
	78,0
	63,4

	    Clădiri  nerezidenţiale
	B
	127,3
	114,0
	86,4

	
	S
	115,2
	104,8
	83,1

	    Construcţii  inginereşti


	B
	136,9
	97,8
	96,9

	
	S
	121,7
	91,4
	96,9


PRECIZĂRI METODOLOGICE
1.Sursa datelor o constituie capitolul VAL (Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză, în ţară, pe elemente de structură şi pe obiecte de construcţii) din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în construcţii (CON TS), în conformitate cu Regulamentul Consiliului European nr. 1165/1998, Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr. 1158/2005 şi Regulamentul Comisiei Europene nr. 1503/2006 cu privire la statisticile pe termen scurt.
2. Concepte şi definiţii
Valoarea lucrărilor de construcţii executate cuprinde lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente realizate de operatorii economici cu activitate principală în domeniu (sectiunea F din CAEN rev.2). Acest indicator se referă la lucrările de construcţii terminate pe stadii fizice (a nu se confunda cu obiectul sau partea de obiect de construcţie terminată).

Construcţiile noi reprezintă rezultatul acelor activităţi care determină direct crearea de noi spaţii (de locuit sau cu altă utilizare) sau crearea de noi structuri la construcţiile civile existente.

Lucrările de reparaţii capitale la construcţii existente reprezintă complexul de lucrări care se execută la clădiri şi construcţii existente după expirarea fiecărui ciclu de funcţionare prevăzut în normativele tehnice şi care au ca scop menţinerea caracteristicilor tehnico-economice ale construcţiilor pe întreaga durată de serviciu normată.

Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii existente reprezintă ansamblul de operaţii (zugrăvire, vopsire, repararea unor părţi neînsemnate) ce se realizează la o construcţie existentă pentru a asigura continuitatea folosirii ei, împiedicarea unei uzuri rapide şi prelungirea duratei de funcţionare.

Lucrările de construcţii pot fi executate la următoarele obiecte de construcţii:

· Clădiri rezidenţiale - cele destinate exclusiv, sau în principal, pentru locuit (peste 50% din spaţiul locuibil sau din volumul construit este utilizat pentru locuit). Clădirile pentru colectivităţi (case de bătrâni, orfelinate, cămine) se consideră clădiri rezidenţiale.

· Clădiri nerezidenţiale - cele destinate exclusiv, sau în principal, altor scopuri decât cele rezidenţiale (hale industriale, magazine, cinematografe, birouri, spaţii administrative etc.)

· Construcţii inginereşti - obiecte de construcţii care nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri şi au ca scop crearea condiţiilor pentru realizarea activităţilor de producţie sau desfăşurarea activităţilor social-culturale (drumuri, căi ferate, poduri, aeroporturi, stadioane etc.).

3. Cercetarea statistică este de tip selectiv. Tipul de sondaj utilizat şi procedeul de extragere a eşantionului este cel al sondajului stratificat cu selecţie aleatoare simplă fără revenire în cadrul fiecărui strat, în care variabilele de stratificare sunt reprezentate de activitatea economică şi clasa de mărime a întreprinderii în funcţie de numărul de salariaţi. Datorită necesităţilor privind comparabilitatea rezultatelor pe grupe de activităţi omogene cât şi la nivel de întreprindere de la o perioadă la alta, categoria operatorilor economici cu potenţial economic ridicat (50 de salariaţi şi peste), se cercetează exhaustiv. Baza de selecţie a eşantionului asigură o reprezentativitate calculată după cifra de afaceri de 92,17% din mulţimea totală a unităţilor active. Datele se colectează de la circa 2500 operatori economici cu activitate principală de construcţii. Eroarea maxim admisă a estimaţiilor este de ± 3%. 

4. Algoritmul de calcul

Indicii de volum în construcţii se determină prin deflatarea datelor valorice cu indicii de cost în construcţii pe elemente de structură şi pe obiecte de construcţii. Indicii de volum în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de intreţinere şi reparaţii curente) şi pe obiecte de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti). 

Indicii lucrărilor de construcţii pe total se calculează ca medie aritmetică ponderată a indicilor pe elemente de structură sau a indicilor pe obiecte de construcţii. Ponderile utilizate la agregare sunt calculate pe baza cifrei de afaceri conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de referinţă (2005).
Indicii de cost în construcţii, utilizaţi la deflatarea datelor valorice, sunt calculaţi ca medie ponderată a indicilor de preţ ai materialelor de construcţii, ai utilajelor din construcţii, ai cheltuielilor de transport şi ai cheltuielilor indirecte precum şi a indicelui câştigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcţii rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2005).

Indicii de cost în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de intreţinere şi reparaţii curente) şi pe obiecte de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).

 5. Pe lângă indicii de volum în construcţii (serie brută), se calculează lunar şi indici ajustaţi cu numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate prin metoda regresivă, metodă recomandată de regulamentele europene referitoare la indicatorii pe termen scurt (Regulamentul Consiliului 1165/1998).

Pentru ajustarea seriilor s-a folosit pachetul de programe DEMETRA (metoda TRAMO/SEATS), care realizează estimarea efectului numărului de zile lucrătoare diferit de la o lună la alta şi efectului calendarului (Paştele ortodox, an bisect şi alte sărbători naţionale) precum şi identificarea şi corectarea valorilor extreme (schimbări de nivel ocazionale, tranzitorii sau permanente) şi interpolarea valorilor lipsă. Seria ajustată cu numărul de zile lucrătoare s-a obţinut prin eliminarea din seria brută a acestor efecte, cu ajutorul unor coeficienţi de corecţie, stabiliţi în funcţie de modelul de regresie folosit (aditiv sau multiplicativ).

Stabilirea modelelor de regresie folosite pentru fiecare serie se face la începutul fiecărui an şi implică recalcularea seriilor ajustate calculate în anul precedent (recalculare datorată modificării  modelelor adoptate, numărului de regresori folosit şi numărului de observaţii disponibile).

Ajustarea nivelurilor agregate s-a realizat prin metoda directă care presupune ajustarea directă a seriilor agregate. Utilizarea metodei directe poate conduce la unele inconsistenţe în seriile de date (respectiv, agregatele să nu fie cuprinse întotdeuna între valorile componentelor din care provin).
6. Datele sunt provizorii şi periodic pot fi revizuite pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către operatorii economici din eşantion.

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar, termen de apariţie 14 februarie 2011.
Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obţine din comunicatul de presă al Eurostat care apare joi 17 februarie 2011 şi care poate fi consultat la adresa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Următorul comunicat de presă va apărea Miercuri, 9 martie 2011  
Pentru interpretarea corectă a rezultatelor, vă rugăm să consultaţi precizările metodologice de la pagina 4 din comunicatul de presă
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